Данный робот задумывлся как часть робототехничеколго комплекса, состоящего из мощного и крупного робота-носителя высокой проходимости и челночного робота, предназначенного для выполнения отдельных миссий, в которых требуется небольшой размер (например, Башня). Разработка робота-носителя сейчас не закончена, поэтому в данный момент в соревнованиях участвует только челнок. Этим обстоятельством определяется его небольшой размер и, как следствие, не слишком хорошая проходимость в лабиринте.
Механической основой робота стала платформа Pololu Zumo, была заменена сгоревшая плата управления моторами, заменены мотор-редукторы на вариант с большим передаточным числом, гусеницы удленены и добавлен дополнительный излом для преодоления высоких препятствий.
Для управления роботом использован контроллер Ардуино (вариант Pololu A-Star micro). Дистанционное управление осуществляется с другого контроллера Ардуино через радиоудлинитель последовательного интерфейса APC-220. Оператор управляет роботом перемещением джойстика (2 потенциометра) и переклчателями, состояние которых передаётся на управляемый объект.
Для выполнения задач в автономном режиме используются следующие датчики: 2 аналоговых датчика линии + 3 ИК дальномера (2 на 20-150 см + 1 на 4-30 см).
Изображение передаётся оператору с миниатюрной беспроводной охранной видеокамеры.