Меркурий
Робот участвует в категории "Балансирующие роботы". Собран из EV3. Были использованы два мотора, установленные вертикально. Для определения отклонения робота от исходной позиции был использован гироскопический датчик. Для определения черной линии мы использовали два лайт-сенсора.