Робот программируется на базе платы Arduino Uno(китайский аналог).
Вес робота - 868 грамм.
Размеры робота - 23*17 см.
Находится на 4-х колесном шасси.
Я создал робота для езды по линии. Ниже я представил его описание.
Робот программируется на базе платы Aruino Uno(китайский аналог). Программирование осуществляется в среде Arduino IDE.
Робот находится на 4-х колесном шасси. Привод у него 4x4. Я использую моторы с редукторами. Для определения линии я использую 2 аналоговых датчика линии.